**IO connectors for the audio DSP.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **What:** | **Type:** | **Mouser (Farnell):** |
| Input XLR | NC3FAAV1 | (1310035) |
| Input RCA (dual) | PSG01550 | (1280669) |
| Input TRS (dual) | ACJS-MHD | (1835539) |
| Input USB-B | CP30203NMB | (2679733) |
| Output XLR | NC3MAAV-1 | 568-NC3MAAV-1 |
| Output RCA (dual) | PSG01550 | (1280669) |
| Output TRS (dual) | ACJS-MHD | (1835539) |
| Input power connector (based on chosen GSM60E18-P1J PSU) | PJ-039B | 490-PJ-039B |